Об охранных зонах ВЛ

В связи с началом сельскохозяйственных работ и пожароопасного периода, в охранных зонах ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 220 кВ, ВЛ 500 кВ, проходящих по землям района, могут возникнуть случаи нарушений Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160).

Требования выше указанных правил:

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи;

размещать свалки;

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных материалов;

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

устанавливать рекламные конструкции;

использовать телескопические удочки при ловле рыбы на водоемах; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить

любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов.

1. В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещается:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

горные, взрывные,мелиоративные работы, в том числе связанные с

временныезатоплением земель;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

посадка и вырубка деревьев и кустарников.

1. Сельскохозяйственные производители и другие собственники (землепользователи, землевладельцы, арендаторы) земельных участков, по чьим территориям проходят ВЛ, несут ответственность за противопожарное состояние трасс ВЛ.
2. Охранной зоной считается участок земли вдоль ВЛ, определяемый параллельными прямыми, проходящими на расстоянии от крайних проводов ВЛ: 35 кВ — 15 м, 110 кВ — 20 м, 220 кВ - 25 м, 500 кВ - 30 м.
3. При появлении осадки или размыва грунта, оползней вблизи опор и т.п., незамедлительно ставить в известность филиал ПAO «Россети» - Нижне-Волжское ПМЭС. Все сообщения и переговоры проводить по адресу: 410038, г. Саратов, Соколовая гора 40 или по телефонам: (8452) 75-22-32,

(8452) 61-95-59, круглосуточно диспетчер ЦУС 8-927-051-05-52,

8-927-148-85-52, (8452) 61-95-52, (8452) 61-95-62, (8452) 61-95-80,

(8452) 39-12-07.